Tugas LKPD VLSM 2
Praktik Desain dan Implementasi VLSM
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Instructions
1. Dalam aktivitas ini, Anda diberikan alamat jaringan /24 untuk digunakan dalam mendesain skema pengalamatan VLSM. Berdasarkan serangkaian persyaratan, Anda akan menetapkan subnet dan pengalamatan, mengkonfigurasi perangkat, dan memverifikasi konektivitas.
2. Bagi jaringan  172.31.103.0/24 berdasarkan jumlah host per subnet topologi diatas.
3. Implementasikan ip address yang sudah di hitung berdasarkan jumlah host per subnet di topologi tersebut






Tabel 1.1 VLSM
	Subnet Description
	NA (Network Address)
	RHA
Pertama
	RHA
Terakhir
	Broadcast Address
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Tabel Address 
	Device
	Interface
	IP Address
	Subnet Mask
	Default Gateway

	Building1
	G0/0
	blank
	blank
	N/A

	Building1
	G0/1
	blank
	blank
	N/A

	Building1
	S0/0/0
	blank
	blank
	N/A

	Building2
	G0/0
	blank
	blank
	N/A

	Building2
	G0/1
	blank
	blank
	N/A

	Building2
	S0/0/0
	blank
	blank
	N/A

	ASW-1
	VLAN 1
	blank
	blank
	blank

	ASW-2
	VLAN 1
	blank
	blank
	blank

	ASW-3
	VLAN 1
	blank
	blank
	blank

	ASW-4
	VLAN 1
	blank
	blank
	blank

	Host-A
	NIC
	blank
	blank
	blank

	Host-B
	NIC
	blank
	blank
	blank

	Host-C
	NIC
	blank
	blank
	blank

	Host-D
	NIC
	blank
	blank
	blank
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