[bookmark: _GoBack]LKPD ROUTER STATIC 3 ROUTER 
PRAKTIKUM ROUTING STATIC 3 ROUTER


[image: ]


Instructions
1. Buat Kelompok 1 kelompok 4 siswa
2. Buat topologi diatas menggunakan packet tracert dan konfigurasikan ip address dan routing static di topologi diatas supaya masing masing pc client router bias saling terhubung
3. Uji coba atau tes ping antara PC client masing masing router
4. Catat ip address di tabel address dan konfigurasinya yang sudah di sediakan  




Tabel Address 
	Device
	Interface
	IP Address
	Subnet Mask
	Default Gateway

	Building1
	G0/0
	blank
	blank
	N/A

	Router 1
	G0/1
	blank
	blank
	N/A

	Building1
	
	
	
	

	Building2
	G0/0
	blank
	blank
	N/A

	Router 2
	G0/1
	blank
	blank
	N/A

	Building2
	
	
	
	

	Router 3
	G0/0
	
	
	N/A

	
	G0/1
	
	
	N/A

	
	
	
	
	

	PC 1
	NIC
	blank
	blank
	blank

	PC 2
	NIC
	blank
	blank
	blank

	PC 3
	NIC
	blank
	blank
	blank

	PC 4
	NIC
	blank
	blank
	blank

	PC 5
	NIC
	
	
	















1. KONFIGURASI ROUTER 1

· Config  Ip address

(ketikan/copy Perintah config CLI nya/Screenshot)


· Config Routing static


(ketikan/copy Perintah config CLI nya/Screenshot)


2. KONFIGURASI ROUTER 2

· Config  Ip address

(ketikan/copy Perintah config CLI nya/Screenshot)


· Konfig Routing static


(ketikan/copy Perintah config CLI nya/Screenshot)




3. KONFIGURASI ROUTER 3

· Config  Ip address

(ketikan/copy Perintah config CLI nya/Screenshot)


· Config Routing static


(ketikan/copy Perintah config CLI nya/Screenshot)
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